|  |
| --- |
| **Justiz-, Polizei- und Militärdepartement**  Strassenverkehrsamt  Brüggliweg 1  9050 Appenzell  Telefon +41 71 788 95 34  info@stva.ai.ch  **Gesuch um Bewilligung von gelben Gefahrenlichtern** |

gemäss Artikel 110 Absatz 3 Buchstabe b VTS sowie den Weisungen ASTRA zur Ausrüstung von Fahrzeugen mit gelben Gefahrenlichtern vom 16.04.2018, für folgendes Fahrzeug:

|  |  |
| --- | --- |
| Fahrzeughalter |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrollschild |  | Stammnummerrr |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marke, Typ / Fahrzeugart |  |  |  |

**Verwendungs- und Einsatzzweck der gelben Gefahrenlichter:**

* Winterdiensteinsatz
* Ausnahmefahrzeug
* auf Grund der Fahrzeugabmessungen
* auf Grund von über 3.00 m breiten Zusatzgeräten
* Ausnahmetransporte
* Begleitfahrzeug für Ausnahmefahrzeuge und Ausnahmetransporte
* Pannendienst- und Abschleppfahrzeug
* Fahrzeug zum Verrichten von Arbeiten auf oder direkt neben der Fahrbahn
* Reparatur-, Service- und Transportfahrzeuge sowie Dienstfahrzeuge von Bau- und Einsatzleitern, für Arbeiten an der Strasseninfrastruktur
* Fahrzeug zur Eskortierung anderer Fahrzeuge und Fahrzeugformationen
* ADR-Fahrzeug im grenzüberschreitenden Verkehr
* Landwirtschaftliches Fahrzeug im grenzüberschreitenden Verkehr
* **Sollten richtungsgebundene Gelblichter (sogenannte Blitzer) als gelbe Gefahrenlichter eingesetzt werden, ist vor der Montage mit dem Strassenverkehrsamt Kontakt aufzunehmen. Die Anbringung erfordert eine Fahrzeugprüfung.**

**Bemerkungen:**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**Sichtwinkel:**

Die Hauptstrahlrichtung der gelben Gefahrenlichter muss aus jeder Entfernung zwischen 10 m und 50 m in einer Höhe zwischen 1,0 m und 2,0 m den gesamten Bereich rund um das Fahrzeug, oder von vorne und von hinten bei einem horizontalen Winkel von je 20° beidseitig der vertikalen Längsmittelebene des Fahrzeugs abdecken.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl gelbe Gefahrenlichter: |  |  | **JA** | **NEIN** |
| Werden die Sichtwinkel gemäss der geltenden ASTRA Weisung eingehalten? | | |  |  |
| Ist das gelbe Gefahrenlicht demontierbar? | | |  |  |
| Ist ein Kontrolllicht für gelbes Gefahrenlicht für den Fahrzeugführer vorhanden? | | |  |  |
| Ist die Kennzeichnung der gelben Gefahrenlichter gemäss UNECE-R Nr. 65 bzw. EG vorhanden? | | |  |  |

**Angaben des Gesuchstellers:**

|  |  |
| --- | --- |
| Name/Vorname Gesuchsteller |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Telefon / Email |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort, Datum |  |  | Stempel / Unterschrift |
|  |  |  |

* Weisungen zur Ausrüstung von Fahrzeugen mit gelben Gefahrenlichtern: <http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2018-04-19_2688_d.pdf>
* VTS Artikel 110 Absatz 3 Buchstabe b: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950165/index.html#a110>
* Kennzeichnung der Lichter: <https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/fahrzeuge/homologation/formulare-und-wegleitungen/diverse-formulare-und-wegleitungen.html>

Das Gesuch ist vollständig ausgefüllt zusammen mit dem Fahrzeugausweis bzw. Form. 13.20 A an das Strassenverkehrsamt zu senden.

**Durch die Zulassungsstelle auszufüllen:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesuch geprüft und bewilligt. | | Ja | Nein | **Fahrzeugprüfung erforderlich** |
| Ort, Datum |  | Ziffer 110 | | Stempel / Unterschrift Verkehrsexperte |

Gebühr für Prüfung des Gesuchs und Ausstellung des neuen Fahrzeugausweises Fr. 40.00